|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAKIM ve KONTROL FORMU** | | | | | | | | | | | |
| **DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**  DİKKAT!  ŞİDDETLİ FIRTINA SONRASINDA BAKIM KONTROL YENİLENMELİDİR! | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **YIL:** |  |
| **AKSAMINDA DEFORME VAR MI?** | **ÇATI KAPAĞI KAPALI MI?** | **SIZDIRMA, AKINTI VE NEMERME VAR MI?** | **BACALAR SAĞLAM VE KAPAKLARI VAR MI?** | **PARATONER DİREĞİ (VARSA) DİK VE SAĞLAM MI?** | **YAĞMUR OLUKLARI (VARSA)**  **SU AKINTISI SAĞLIYOR MU?** | **ÇATI KATI GİRİŞİ KAPALI TUTULUYOR İÇERİSİ TEMİZ Mİ?** | BLOK VEYA BİNA: |  |
|  |  |
| SNO | BAKIM ve KONTROL EDEN TEKNİSYENİN ADI SOYADI | | AYLAR | BAKIM ve KONTROL EDEN TEKNİSYENİN KONTROL İMZA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **OCAK** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **MART** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **MAYIS** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **TEMMUZ** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **EYLÜL** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **KASIM** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **OCAK** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **MART** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **MAYIS** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **TEMMUZ** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **EYLÜL** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **KASIM** |  |

**KULLANIMI TALİMATI ÖNEMLİ UYARI!**

1. Çatı İçerisinde Elektrik Tesisatıolmamalıdır. Mecburi olarak kullanılması durumunda yangına karşı uyarı sistemleri gibi ek önlemler alınmalıdır.
2. Çatı içerisi depo olarak kullanılmamalıdır.
3. Yetkili kişi belirlenmeli ve talimatlandırılmak suretiyle yapılmalı
4. Çatı girişine Yetkisiz Girilmez, Toz Maskenizi ve Emniyet Kemerinizi takınız, takılmasını sağlayınız. Kapı girişine işaret ve işaretçileri konulmalı. Çatı üzerinde emniyet kemeri olmadan dolaşımına izin vermeyiniz.
5. Herhangi bir olumsuzluk tespit tarihi sonrasında yapılan yazışma ve tadilat, bakım sonrasında bu form ile ilgili personel tarafından alt satıra kayıt yenilenecektir.
6. Akıntı ve sızıntılar, yağışlı havalarda ve sonrasında nem kontrolü Alt bölümler ile tavanlar kontrol edilmelidir.
7. Fırtınalı havalarda çatı aksamının sağlamlığı daha belirgin görülebileceğinden iç kısımların kontrolü yapılabilir.
8. Bakım anında BAKIMDA ile işaretlenmeli, gereken bilgilendirmeler yapılmalı, diğer önlemler alınmalıdır. Bu tutanak dolduğunda yenilenerek arşive kaldırılarak 5 yıl dosyalanacaktır.